AT+CWMODE=2

AT+CIFSR

AT+RST

AT+CIPMUX=1 //连接串口时要先分别输入这句和下面一句 初始化esp8266

AT+CIPSERVER=1,8080

AT+CIPSTART=0,”TCP”,”192.168.4.2”,8080

AT+CIPSEND=0,2

AT+CJWAP=”lwz”,”123456789”